**Европейски стандарт за определяне на технически изисквания   
за плавателните съдове по вътрешните водни пътища (ES-TRIN) – Издание 2017/1**

**Поправка 1**

В инструкцията ESI-III-2 точка 1, параграф 4 да се чете, както следва:

„Разпоредбите, засягащи лица с намалена подвижност, се позовават на:

• Директива 2009/45/ЕО[[1]](#footnote-1) и

• ръководството за приспособяване на пътнически плавателни съдове за вътрешни водни пътища за хора с увреждания в съответствие с Резолюция № 69 на Икономическата комисия за Европа на ООН.[[2]](#footnote-2)“

1. Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ОВ L 163, 25.6.2009 г.) [↑](#footnote-ref-1)
2. Насоки за пътническите плавателни съдове, годни също за превоз на лица с намалена подвижност — Икономическата комисия за Европа на ООН, Комитет по вътрешен транспорт, Работната група за вътрешноводния транспорт, приети на 15 октомври 2010 г. [↑](#footnote-ref-2)