Europski standard kojim se utvrđuju tehnička pravila  
za plovila unutarnje plovidbe (ES-TRIN) – Izdanje 2017./1  
Ispravak 2.

U članku 32.02. stavku 2. prijelazna odredba koja se odnosi na članak 3.03. stavak 2. treba glasiti:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.03. | 2. | Nastambe ispred  sudarne pregrade | N.R.C. | najkasnije pri obnavljanju svjedodžbe broda za unutarnju plovidbu nakon | 1.1.2010. |
|  |  | Nastambe iza pregrade krmenog pika | N.R.C. | najkasnije pri obnavljanju svjedodžbe broda za unutarnju plovidbu nakon | 1.1.2045. |
|  |  | Sigurnosna oprema ispred sudarne pregrade | N.R.C. | najkasnije pri obnavljanju svjedodžbe broda za unutarnju plovidbu nakon | 1.1.2015. |
|  |  | Sigurnosna oprema iza pregrade krmenog pika | N.R.C. | najkasnije pri obnavljanju svjedodžbe broda za unutarnju plovidbu nakon | 1.1.2035. |

U članku 32.05. stavku 5. prijelazna odredba koja se odnosi na članak 3.03. stavak 2. treba glasiti:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.03. | 2. | Nastambe iza pregrade krmenog pika. | N.R.C., najkasnije pri obnavljanju svjedodžbe broda za unutarnju plovidbu nakon | 1.1.2045. | 7.10.2018. |
|  |  | Sigurnosna oprema iza pregrade krmenog pika | N.R.C., najkasnije pri obnavljanju svjedodžbe broda za unutarnju plovidbu nakon | 1.1.2035. | 7.10.2018. |

U članku 33.02. stavku 2. prijelazna odredba koja se odnosi na članak 3.03. stavak 2. treba glasiti:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.03. | 2. | Nastambe ispred  sudarne pregrade | N.R.C. | najkasnije pri obnavljanju svjedodžbe broda za unutarnju plovidbu nakon | 30.12.2024. |
|  |  | Nastambe iza pregrade krmenog pika | N.R.C. | najkasnije pri obnavljanju svjedodžbe broda za unutarnju plovidbu nakon | 30.12.2059. |
|  |  | Sigurnosna oprema ispred sudarne pregrade | N.R.C. | najkasnije pri obnavljanju svjedodžbe broda za unutarnju plovidbu nakon | 30.12.2029. |
|  |  | Sigurnosna oprema iza pregrade krmenog pika | N.R.C. | najkasnije pri obnavljanju svjedodžbe broda za unutarnju plovidbu nakon | 30.12.2049. |