Standardul european de stabilire a cerințelor tehnice  
pentru navele de navigație interioară (ES-TRIN) - ediția 207/1  
Rectificarea 2

La articolul 32.02 alineatul (2), dispoziția tranzitorie referitoare la articolul 3.03 alineatul (2) se citește după cum urmează:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.03 | (2) | Încăpere la prova  peretelui de coliziune | N.R.C. | cel târziu la reînnoirea certificatului navei de navigație interioară după | 1.1.2010 |
|  |  | Încăpere la pupa peretelui picului pupa | N.R.C. | cel târziu la reînnoirea certificatului navei de navigație interioară după | 1.1.2045 |
|  |  | Echipament de protecție la prova peretelui de coliziune | N.R.C. | cel târziu la reînnoirea certificatului de navigație interioară al navei după | 1.1.2015 |
|  |  | Echipament de protecție la pupa peretelui picului pupa | N.R.C. | cel târziu la reînnoirea certificatului navei de navigație interioară după | 1.1.2035 |

La articolul 32.05 alineatul (5), dispoziția tranzitorie referitoare la articolul 3.03 alineatul (2) se citește după cum urmează:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.03 | (2) | Încăpere la pupa peretelui picului pupa | N.R.C., cel târziu la reînnoirea certificatului navei de navigație interioară după | 1.1.2045 | 7.10.2018 |
|  |  | Echipament de protecție la pupa peretelui picului pupa | N.R.C., cel târziu la reînnoirea certificatului navei de navigație interioară după | 1.1.2035 | 7.10.2018 |

La articolul 33.02 alineatul (2), dispoziția tranzitorie referitoare la articolul 3.03 alineatul (2) se citește după cum urmează:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.03 | (2) | Încăpere la prova  peretelui de coliziune | N.R.C. | cel târziu la reînnoirea certificatului navei de navigație interioară după | 30.12.2024 |
|  |  | Echipament de protecție la pupa peretelui picului pupa | N.R.C. | cel târziu la reînnoirea certificatului navei de navigație interioară după | 30.12.2059 |
|  |  | Echipament de protecție la prova peretelui de coliziune | N.R.C. | cel târziu la reînnoirea certificatului navei de navigație interioară după | 30.12.2029 |
|  |  | Echipament de protecție la pupa peretelui picului pupa | N.R.C. | cel târziu la reînnoirea certificatului navei de navigație interioară după | 30.12.2049 |